  (UMC 8672 のサポート)
  このドライバは、カーネルのブート時のパラメータとして 
  "ide0=umc8672"を指定することで動作可能になります。このドラ
  イバは、UMC-8672 上の第 2 IDE インタフェースをサポートし、
  より高速な I/O 速度を設定できるようにします。より詳細な情
  報は Documentation/ide.txt と umc8672.cを参照のこと。



  <小野寺>

