  (VIA82C586 チップセットのサポート(開発中))
  VIA 製 ATA3 準拠 DMA (またはUDMA) オンボード IDE コントロー
  ラに初期設定を追加します。ATA4 システムでも動作すると思い
  ますがテストしていません。

  ここで Y と答える場合には、前出の "Use DMA by default when
  available" でも Y と答える必要があります。

  よくわからなければ N と答えてください。

  <小野寺>
