  (SCSI バスのリセット後の待ち時間)
  これは，SCSI バスのリセット後に，どのくらいの時間を待ってから SCSI 
  バス上のデバイスに再度通信しに行くかを設定するものです．この待ち時間
  は，ブートの際のリセット期間はもちろんのこと，通常の操作中に起きたど
  のようなリセットの後にも使われます．妥当な数値は，デバイスに依存して，
  5 から 15 秒の間です．DAT テープドライブは，バスのリセット後，次のコ
  マンドを受け付けるまでに余計に時間を要することで悪名が高いですが，大
  抵のハードディスクや CD-ROM デバイスは数秒で準備が完了します．このオ
  プションには，aic7xxx ドライバとそれ以外の linux カーネル間で悪い相
  互作用を起こさないよう，20 秒という上限値があります．デフォルトの値
  は，小さめになっています．もしあなたのハードウェア環境でうまく動作
  しない場合は、この値を増やしてください。デフォルト値は 5 です。

