  (AX.25 用 BAYCOM ser12 half duplex ドライバ)
  これはシリアル・インターフェースに接続する Baycom 型の単純
  なアマチュア無線モデム用ドライバのふたつのうちのひとつです。
  full duplex モードのser12 をサポートしています。これは古い
  ドライバです。あなたのシリアル・インターフェース・チップが 
  full duplex ドライバで動作しない場合のためにまだ提供されま
  す。このドライバは軽視されています。ドライバを設定するには
  標準的な ax25 ユーティリティ・パッケージから入手できる 
  sethdlc ユーティリティを使用します。モデムの情報は 
  http://www.baycom.de とDocumentation/networking/baycom.txt 
  を御覧ください。(WWW をブラウズするには lynx や netscape 
  のようなプログラムの動作するインターネット上のマシンに接続
  する必要があります)

  このドライバをモジュール (必要に応じて動作中のカーネルに組
  み込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルしたい
  なら、ここで M と答えてDocumentation/modules.txt をお読み
  ください。これはお勧めです。モジュール名は 
  baycom_ser_hdx.o です。

  <山縣>


