  (ACPI のサポート)
  Linux 用 ACPI/OSPM サポートは現在のところ開発下にあります。
  それ自体では、このサポートは準備段階であり "試験的" です。
  "ACPI support" を設定すると、ACPI サポートを設定すると、
  カーネルのインターフェースが有効になり、ACPI で規定された
  ハードウェアやソフトウェアのインターフェース (ACPI コント
  ロールメソッドの評価など) の操作を高位レベルのソフトウェア 
  (OSPM) で行えるようになります。よくわからなければ、N を選
  択してください。注意−このオプションは 120K 程カーネルを大
  きくするでしょう。

  このサポートには ACPI に準拠したプラットホーム (ハードウェ
  ア/ファームウェア) が必要です。ACPI と Advanced Power 
  Management (APM) サポートの両方とも設定される場合、先にロ
  ードされたものが使用されます。

  このコードは現在のところ、OSPM を完全には実装 "していません"
  ──まだ APM の機能のレベルには達していません。完全に実装
  されたときには、ACPI/OSPM はレガシーな設定やパワーマネジメ
  ントインターフェイスに対する、より強固で機能的な代替品とな
  るでしょう。Plug-and-Play BIOS 規格 (PNP BIOS)、マルチプロ
  セッサ規格 (MPS)、Advanced Power Management 規格 (APM) な
  どすべてを満たすことになるでしょう。

  ACPI/OSPM の Linux サポートは Intel Corporation の ACPI
  Component Architecture (ACPI CA) を基にしています。最新の
  ACPI CA ソースコード、文書、デバッグビルド、実装状況の情報は
  以下からダウンロードできます。
  http://developer.intel.com/technology/iapc/acpi/downloads.htm

  ACPI メーリングリストも興味深いと思います。
  http://phobos.fs.tum.de/acpi/index.html

  <山田, 高橋(潤)(2.4.1更新)>

