  (ALI M14xx のサポート)
  このドライバは，カーネルのブート時のパラメータとして "ide0=ali14xx"
  を指定することで動作可能になります．このドライバは，ALI
  M1439/1443/1445/1487/1489 チップセット の第 2 IDE インタフェースをサ
  ポートし，より高速な I/O 速度を設定できるようにします．より詳細な情
  報は Documentation/ide.txt と ali14xx.c を参照のこと．

