  (Ftape で使われるフロッピー・ディスク・コントローラの IRQ チャンネル)
  割込みチャンネルの以下のデフォルトの設定が正しいなら、値を
  指定する必要はありません:
  <<< MACH-2     : 6 >>>
  <<< FC-10/FC-20: 9 >>>
  <<< Secondary  : 6 >>>
  Secondary は Seagate、Exabyte、Iomega 製 Ditto Dash の
  "high speed" コントローラのような第 2 FDC コントローラと
  関係があります。
  ここで指定した IRQ チャンネルの設定が正しいか確かめてくだ
  さい。「正しい設定をするにはテープ・ドライブやコントローラ・
  カードのマニュアルをお使いください。」他のオペレーティング・
  システムですでにテープ・ドライブをうまく使えているなら、他
  の OS で動作すると確かめられた IRQ チャンネルと同じ設定を
  使うべきです。

  注意: このメニューで IRQ チャンネルのデフォルトの設定だけ
  を指定します。ハードウェア設定は起動時(ftape をカーネルに
  組み込んでコンパイルした時、すなわち "Floppy tape drive" 
  に Y と答えた場合)やモジュールのロード時("Floppy tape
  drive" に M と答えた場合)に変更されます。

  起動またはロード時に設定されるパラメタの簡単な説明を含んだ
  Documentation/ftape.txt も御覧ください。






  <山縣>

