  (SBC-60XX ウォッチドッグタイマー)
  このドライバーはポート 0x443 を利用してウォッチドッグタイマー
  を初期化し、カウントダウンを開始します。またウォッチドッグタ
  イマーを無効にするにはポート 0x45 を使用します。お使いのシン
  グルボードコンピュータ(具体的には 6010 PII ベースのコンピュー
  タ)がこれと同じ方法でウォッチドッグタイマーを制御できるカー
  ドなら、たぶんこのドライバーをうまく動作させられるでしょう。

  直接カーネル内にこのドライバーを組込むこともできますし、モジュー
  ルとすることも可能です。モジュールは sbc60xxwdt.o という名前
  になります。

  <早川>
