  (タグ付きコマンドキューイング機能)
  タグ付きコマンドキューイング機能とは，受け付け可能なデバイスに対して，
  SCSI バス上に同時に複数の SCSI コマンドを出すことができる機能です．
  このオプションの設定に関わらず，タグ付きコマンドのキューイング機能を
  サポートしていると通知してきたデバイスのみに対して，この機能は有効で
  す．もし aic7xxx SCSI コントローラに一つでもハードディスクをつないで
  いるなら，性能の点から，このオプションを有効にすることを強く勧めます．
  デフォルトは Y です．

