  (STRIP (Metricom Starmode radio IP) プロトコルのサポート)
  Metricom の無線機を持っていて、Starmode Radio IP を使いた
  ければ Y と答えてください。STRIP は Metricom の無線機間で
  インターネットのやりとりをするために、MosquitoNet プロジェ
  クトで開発された無線プロトコルです。(MosquitoNet プロジェ
  クトについては、WWW で http://mosquitonet.stanford.edu/ を
  見てください。WWW をブラウズするにはインターネットに接続さ
  れたマシンにアクセスして lynx や netscape のようなプログラ
  ムを使う必要があります。) Metricom の無線機は小型で電池駆
  動が可能でな 100kbit/秒 のパケット無線トランシーバです。ちょ
  うど携帯電話ほどのサイズと重さです。("Metricom モデム" と
  呼ばれるのを聞いたことがあるかもしれませんが、Metricom モ
  デムを通常の電話回線につなぎ、モデムとして使えるという誤解
  を与えかねないので "モデム" という用語を使わないことにしま
  した。)

  ラップトップコンピュータで使うのが最も役に立つのですが、シ
  リアルポートを持つどんな Linux マシンでも STRIP は使えます。
  いずれ Metricom の無線機を所有することになるかもしれないの
  でしたら、現時点で STRIP のサポートに Y と答えて問題はあり
  ません。ただ、カーネルのサイズは少しだけ大きくなります。

  このデバイスをモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード) としてコンパイルするこ
  ともできます。そうしたいなら、ここは M と答えて 
  Documentation/modules.txt を読んでください。モジュール名は 
  strip.o です。

  <井上>


