  (オフボード チップセットからのブート機能のサポート)
  通常、マザーボード組み込みの IDE コントローラ(オンボード 
  コントローラ)は ide0 と ide1 として認識されるのに対して、
  追加した PCI カード(オフボード コントローラ)は ide2 と 
  ide3 と認識されます。ここで Y と答えると オフボード コント
  ローラが ide0/1 に、オンボード コントローラが ide2/3 とい
  うように状態が反転します。この機能はオフボード コントロー
  ラに接続したドライブからブートするときに LILO のようなブー
  トマネージャの使い勝手を良くします。

  ここで Y と答えた時に注意しなくてはならないのは、デバイス
  の hd* の並びが変わり fstab や他のファイルの変更が必要にな
  るということです。

  もし迷ったら N と答えなさい。

  <小野寺>


