  (パラレルポートのサポート)
  パラレルポート（25穴のコネクタ）に繋いだデバイス、例えば、
  プリンタ、ZIPドライブ、PLIP接続（Parallel  Line Internet
  Protocolの略で主に2台のマシンをパラレルポート接続による
  小規模なネットワークを組む際に使われます）等、を使用する場合
  は、ここでYと答えてください。そして、
  Documentation/parport.txt とdrivers/misc/BUGS-parportに
  目を通してください。

  パラレルポートに接続する多くのデバイスに関する更なる情報が
  必要なときは、WWW上のhttp://www.torque.net/linux-pp.html 
  を参照してください。（WWWを見るには、lynxやnetscapeといった
  プログラムの入ったインターネットにアクセスできるマシンが必
  要です。）

  一つのパラレルポートを複数のデバイスで共用することも可能で
  すし、複数のドライバをカーネルに組み込んでも構いません。パラ
  レルポートのサポートをモジュール（動作中のカーネルに必要に
  応じて組みこんだり取り外したりできるコード）としてコンパイ
  ルする場合には、ここでMを選択します。そして、
  Documentation/modules.txtを参照してください。このモジュー
  ル名は、parport.oとなります。複数のパラレルポートがあり、
  モジュールを組み込む際にドライバがどのポートとIRQを使うの
  かを指定したい場合は、Documentation/parport.txtを参照して
  ください。

  よくわからない場合は、Yを選択してください。

  <川藤、下嶋（2.2.19更新）>

