  (Trust FM Radio カードのサポート)
  この FM radio カードをお持ちなら ここで Y と答え、以下の質
  問でポート・アドレスを入力してください。

  ラジオ・カードを制御するには Video for Linux API に互換な
  プログラムを使う必要があります。この API の情報と "v4l" プ
  ログラムのポインタは 
  http://roadrunner.swansea.uk.linux.org/v4l.shtml から見つ
  けられます。

  このドライバをモジュール (必要に応じて実行中のカーネルに
  組み込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルし
  たいなら、ここで M と答え、Documentation/modules.txt を読
  んでください。モジュール名は radio-trust.o です。

  <中村（幸）>
