  (RAID-4/RAID-5 モード)
  RAID-5 は、C MB のドライブ N 個で C * (N - 1) の領域を提供
  します。そして、1 つのドライブの故障からデータを保護します。
  与えられたセクタ番号に対して、(N - 1) ドライブにはデータセ
  クタが、残りの 1 つのドライブには保護用のパリティデータが
  割り当てられます。RAID-4 の場合、パリティ領域は 1 つのドラ
  イブに存在しますが、RAID-5では、各ドライブにパリティが分散
  します。

  RAID1/4/5 を作成・管理するユーザ空間のツール raidtools は
  以下から入手できます:
  http://luthien.nuclecu.unam.mx/~miguel/raid

  <大西, 福島>
