  (Teles 16.3 や PNP や PCMCIA のための HiSax サポート)
  これは，Teles 16.3 や PNP や PCMCIA のための，HiSax サポートを有効に
  します．
  どのように，異なるカード，異なる D チャネルプロトコル，標準でない 
  IRQ/ポート/共有メモリの設定を使用するかといった設定の仕方については，
  Documentation/isdn/README.HiSax を見てください．

