  (PLIP(パラレルポート経由の IP 接続)サポート)
  PLIP(Parallel Line Internet Protocol)は 2 台(ごく稀にそれ以上)の
  マシンを接続した小さなネットワークを作るのによく使われます．PLIP 
  では，パラレルポート(25 穴のコネクタ)に，一度に 4 ビットずつやり
  とりできる「ヌルプリンタ」や「Turbo Laplink」ケーブルを接続する
  か，一度に 8 ビットやりとりできる特製の PLIP 用ケーブルを使いま
  す(このケーブルは双方向にデータをやりとりできるパラレルポートに
  しか使えません．使えるケーブルについての詳細は 
  drivers/net/README.plip をご覧ください)．ケーブルは最大 15m まで
  伸ばせます．接続先のマシンが DOS/Windows でも PLIP 用のソフトウェ
  アが動いていれば接続可能です．PLIP 用のソフトウェアには Crynwr
  PLIP パケットドライバ
  (http://sunsite.cnam.fr/packages/Telnet/PC/msdos/misc/pktdrvr.txt)
  や winsock, NCSA telnet などがあります．詳細については 
  sunsite.unc.edu:/pub/Linux/docs/HOWTO/mini から anonymous ftp で
  入手可能な PLIP mini-HOWTO か 
  sunsite.unc.edu:/pub/Linux/docs/HOWTO から入手できる NET-2-HOWTO 
  を読んでください．PLIP プロトコルには変更があって，Linux 1.0.x 
  のころの PLIP とは通信できなくなっていることに注意してください．
  この機能を組みこむと，カーネルは 8kB ほど大きくなります．モジュー
  ル(動作中のカーネルに必要に応じて組みこんだり外したりできるコー
  ド)としてコンパイルしたい場合，M と答えて 
  Documentation/modules.txt と 
  Documentation/networking/net-modules.txt を読んでください．パラ
  レルポートにつなぐプリンタと PLIP の双方を使うには，2 つの方法が
  あります．1)プリンタと PLIP ケーブルが同じパラレルポート(パラレ
  ルポートが一つしかない場合)を使う場合，双方のドライバともモジュー
  ル化して，必要に応じて取り外しするのがいいでしょう．2)プリンタと 
  PLIP ケーブルが異なるパラレルポートを使う場合，プリンタドライバ
  を組みこむことにしてカーネルのコマンドラインオプション "lp" でプ
  リンタの使うベースアドレス(複数可)を指定してやります(起動時にカー
  ネルにオプションを与える方法の詳細についてはお使いのブートローダ
  (lilo か loadlin)のマニュアルを読んでください．lilo の場合につい
  ては sunsite.unc.edu:/pub/Linux/docs/HOWTO から anonymous ftp で
  入手可能な SCSI-HOWTO にも説明があります)．一般的なベースアドレ
  スや "lp" オプションの書き方については drivers/char/lp.c を見て
  ください．そして PLIP ドライバにも Y ，あるいは M と答えます(M 
  の方が望ましい)．M と答えた場合，
  Documentation/networking/net-modules.txt を読んで PLIP が使うポー
  トや IRQ をモジュールをロードする際に指定する方法について調べて
  ください．ここでは N と答えておくのが安全です．

