  (RAID-1 (ミラーリング) モード)
  お互いの正確なコピーになっているいくつかのディスクで構成さ
  れる RAID-1を設定します。ミラー失敗のイベント時には、RAID 
  ドライバはそのセットの利用可能なミラーを使用しつづけ、カー
  ネルの高レベルへ複数のデバイスが存在しないというエラーを出
  力します。N ドライブによるセットの場合、利用可能な領域は 1 
  つになります。そして、(N - 1) 個のドライブの故障に耐えます。

  RAID1/4/5 を作成・管理するユーザ空間のツール raidtools は
  以下から入手できます:
  http://luthien.nuclecu.unam.mx/~miguel/raid

  <大西, 福島>

