  (DEC Tulip チップ(dc21x4x)を使った PCI バス用カードの
  サポート(旧版))
  このドライバは SMC EtherPower シリーズのイーサネットカード
  と DEC製の 21040/21041/21140(Tulip シリーズ)チップを使った
  カード用です(お使いのカードが SMC EtherPower 10/100
  PCI(smc9332dst)ではない場合、このタイプのカードを持ってい
  る人はここで Y と答えたとしても、一つ前の「Generic DECchip」
  カード用ドライバも試してみてください)。
  ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO からanonymous
  ftp で入手できる Ethernet-HOWTO を読んでください。このカー
  ドに関する情報は Documentation/networking/tulip.txt にもあ
  ります。

  これは DEC Tulip ドライバの古いバージョンのものです。新し
  いバージョンのものでは未サポートなカードもサポートしていま
  す。新しいドライバで動作しない場合には、こちらを利用してく
  ださい。

  このドライバはモジュール(動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード)としてコンパイルするこ
  とも可能です。モジュール名は tulip.o になります。モジュー
  ルとしてコンパイルしたい場合は、ここで M と答えて 
  Documentation/modules.txt と
  Documentation/networking/net-modules.txt を読んでください。

  <大森（保）>
