  (USB (Universal Serial Bus) のサポート)
  Universal Serial Bus(USB) はこれまでのシリアルポートよりも
  高速で、多種の機器がつながるシリアルバスのサブシステムの仕
  様です。このバスは周辺機器に電源も供給できますし、ホットス
  ワップ(活線挿抜)してもかまいません。127 台までの機器をツリー
  構造で 1 つの USB ポートにつなげられます。USB ポートをツリー
  構造の根として、周辺機器は葉の部分に位置し、構造の分岐点に
  はハブという特殊な USB 機器があります。最近の多くの PC に
  は USB ポートがあり、USB プロトコルをサポートするスキャナ
  やキーボード、マウス、モデム、プリンタなどの最近の周辺機器
  がそのポートを介して PC とつながります。

  あなたのマシンに USB ポートがあり、USB 機器を使うつもりな
  らば、ここで Y と答えてください。かつ、"UHCI support" か
  "OHCI support" のどちらか(使っているマシンの USB 機器のイ
  ンタフェースの形式のほうです)に Y と答えないといけません。
  さらに、USB 機器のデバイスドライバを選んでください。
  より詳しい情報は <file:Documentation/usb/> を参照してくだ
  さい。また、 <file:Documentation/usb/usb-help.txt> にある
  リンクをたどってください。
  
  このドライバはモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード) としてもコンパイルでき
  ます。モジュール名は usbcore.o になります。モジュールとし
  てコンパイルしたい場合はここで M と答え、さらに 
  <file:Documentation/modules.txt> に目を通してください。

  <武井, 高橋潤子(2.4.15更新)>

