  (Sanyo CDR-H94A CDROM サポート)
  あなたの CDROM ドライブが Sanyo CDR-H94A の場合，Y と答えて下さい．
  コマンドラインオプション(もしくは /etc/lilo.conf でのオプション
  指定 'append=')は:
	        sjcd=<port>  です.
  この時 'port' はドライブで使っているベース i/o アドレスです．
  標準値は port=0x340 です．

