  (Gracilis PackeTwin カードのサポート)
  このカードは PI カード(前述)とよく似ており，主にパケット通信を行
  なうアマチュア無線家に使われています．このカードも AX.25 プロト
  コルを使うので 既出の「AX.25 のサポート」にも Y と答えておく必要
  があります．このドライバに関する詳細については 
  drivers/net/README.pt をご覧ください．注意：このカードは DMA を
  使った全二重通信が可能ですが，両者の機能ともまだドライバに組みこ
  まれていません．

