  (UMC 8672 のサポート)
  このドライバは，カーネルのブート時のパラメータとして "ide0=umc8672"
  を指定することで動作可能になります．このドライバは，UMC-8672 上の第 2
  IDE インタフェースをサポートし，より高速な I/O 速度を設定で
  きるようにします．より詳細な情報は Documentation/ide.txt と umc8672.c
  を参照のこと．

