  (高速スイッチング (help を読んで!))
  ここで Y と答えると直接 NIC (Network Interface Card) 間で
  データ転送できます。それは高速です。

    *** このオプションはいくつか重要なネットワーク ***
    *** オプションと「両立しません」               ***
    *** 特に CONFIG*FIREWALL。                     ***

  しかしながら CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER 節の
  (CONFIG_IP_ROUTE_TOS を除いた)
  全てのオプションで動作するでしょう。現在高速スイッチングは
  ほんのわずかなデバイスでサポートされています。
  (tulip はそのひとつです。 修正版 8390 は
  ftp://ftp.inr.ac.ru/ip-routing/fastroute-8390.tar.gz
  にあります。)

  よくわからない場合は N と答えてください。

  <山縣>

