  (IDE/ATAPI FLOPPY のサポート)
  ATAPI プロトコルのフロッピードライブを持っているならば、Y 
  と答えてください。ATAPI は IDE の CDROM、テープ、フロッピー
  ドライブで使われている SCSI に似た新しいプロトコルです。 
  IDE フロッピードライブには LS-120と ATAPI ZIP が含まれます。
  (ATAPI PD-CD/CDR ドライブはこのドライバではサポートされま
  せん；PD-CD/CDR ドライブのサポートは後の "SCSI emulation
  support" に Y と答えることにより可能になります。)

  ここで Y と答えると、ブート時にフロッピードライブは他の 
  IDE の機器と一緒に、"hdb" や "hdc" などのように認識されま
  す。(dmesg でブート時のメッセージを見てください。)

  このドライバーをモジュール (動作中のカーネルにいつでも組み
  込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルしたいな
  ら、M と答えてDocumentation/modules.txt を読んでください。こ
  のモジュールは ide-floppy.oと呼ばれます。

  <井上>


