  (ハードウェア・アラインメント・トラップ)
  ARM プロセッサはバス上に規則的に並んでいない情報を
  フェッチ / ストアできません。たとえば、4 バイト・
  フェッチは開始アドレスが 4 で割り切れないといけま
  せん。32 ビット ARM プロセッサでは性能効果を得るた
  め、命令が正確にソフトウェア・エミュレートされます。
  これはネットワーク・プロトコルの正確な動作に必要な
  ことです。IP だけの設定には N と答える方が安全です
  が、そうでなければ Y と答えます。

  <中村（幸）>
