  (IEEE 1284 の転送モード)
  状態やデバイス ID が読み出せる機能のあるプリンタを持ってい
  る場合、または EPP と ECP のような拡張されたパラレルポート
  転送モードのデバイスを使用したい場合、進化した IEEE 1284 の
  転送モードを可能にするために、ここで Y と答えます。デバイス 
  ID の情報を、/proc/sys/dev/parport/*/autoprobe* に表示させ
  たい場合は、さらに Y と答えます。しかし、ここでは N と答えた
  ほうが安全です。

  <高橋潤子>

