  (PS/2 マウス(別名 "補助デバイス")のサポート)


  PS/2 マウスはキーボードポートによく似た特別なコネクタ(6 ピ
  ンの小さな丸型のコネクタ)に接続します。この場合、マウスは
  シリアルポートを使いません。このポートにはライトペンやタブ
  レット、キーパッドなども接続可能です。Compaq や AST, IBM 
  が現在出荷しているマシンは全てこのポートにマウスを接続して
  います。ラップトップ機のトラックボールも PS/2 マウスになっ
  ている場合があります。例えば TI Travelmates の C&T 82C710 
  マウスは PS/2 マウスです。

  正確には PS/2 マウスとバスマウスとは異なりますが、PS/2 マ
  ウスについても Busmouse-HOWTO で詳しく説明されています。
  Busmouse-HOWTO は 
  <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO> で入手できま
  す。

  PS/2 マウスを利用する場合、Linux コンソールと X の両方でマ
  ウスを使おうとすると問題が生じるかもしれません。この問題は、
  Linux のマウス管理プログラムである gpm
  (<ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/system/Daemons>から入手
  できます)で "-R" オプションを使うことによって解決できます。
  また、同じく metalab から、"mconv" ユーティリティを入手す
  ることもできます。

  <乙川>


