  (Sun Happy Meal 10/100baseT サポート)
  このドライバは、多くの Ultra システムと古い Sbus システム
  (オプション)の "hme" インターフェースをサポートします。こ
  のドライバは PCI デバイスと Sbus デバイスの両方をサポート
  します。また、PCI と Sbus の両方の設定で "qfe" 4 連
  100baseT デバイスもサポートします。

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としても利用できます。モジュール名は
  sunhme.o になります。モジュールとしてコンパイルしたい
  場合、M と答え <file:Documentation/modules.txt> に目を通
  してください。

  <高橋潤子, 武井(2.2.20更新)>
