  (VIA82C586 チップセットのサポート(開発中))
  VIA 製 ATA3 準拠 DMA (またはUDMA) オンボード IDE コントロー
  ラに初期設定を追加します。ATA4 システムでも動作すると思い
  ますがテストしていません。

  ここで Y と答えたなら 前出の "Use DMA by default when
  available" も Y と答える必要があります。

  drivers/block/via82C586.c の冒頭のコメントを読んでください。

  よくわからなければ N と答えてください。





  <小野寺>

