  (LUN あたりの最大コマンド数)
  LUN あたりに割り当てたいコマンド数の最大値を指定します
  （LUN とはLogical Unit Number --- 論理装置番号 --- のこと
  で、物理 SCSI 装置の中には、たとえば CD ジュークボックスの
  ように、論理的には別々の装置として動作するものがありますが、
  それら論理装置に割り当てられる固有の番号のことです）。

  妥当な範囲としてはデバイスあたり 14 から 32 個のコマンドと
  いうことになりますが、実際はハードウェアにより増減する場合
  があります。この数字が特定のデバイスにとって高すぎる場合は、
  その後動作時間のうちのたった 10 分間以内に、ドライバは通常
  自動的にコマンド数を補正し、そのデバイスについてのコマンド
  数が減らされた旨の警告メッセージを発行します。あなたのデバ
  イスが、たまたまその LUN ごとのコマンド数を減らされたとし
  ても、パフォーマンス的にはたいした影響はありません。しかし
  あなたのすべてのデバイスで適正な値以上に数値が減らされてし
  まうと、メモリの無駄使いとなります。

  <堀田>


