  (IP: 同報経路制御 (開発中))
  複数の送り先を持つ (同報) IP パケットのルーターとして Linux マシンを
  使いたい場合に有効にします．インターネット上で音声および動画の高帯域
  転送を行なう MBONE では，この種のルーターが必要です．実際に同報パケッ
  トの経路制御を行なうには，mrouted を起動する必要があるでしょう．各種
  ネットワークカードが同報機能に対応しているかどうかについては，
  drivers/net/README.multicast に書いてあります．もし同報機能について
  何も聞いたことがないのであれば，これを有効にする必要はありません．

