  (MTRR 制御と設定)
  Intel Pentium Pro と Pentium II システムにおいて、メモリ・
  タイプ・レンジ・レジスタ (MTRR) をメモリ・レンジへのプロセッ
  サ・アクセスの制御に使ってもよいです。これは PCI や AGP バ
  スのビデオ (VGA) カードをお持ちの時に最も役立ちます。
  write-combining を有効にすることにより、バスの書き込み転送
  を PCI/AGP バス上ではち切れる前により大きな転送と結合させ
  られます。これにより画像の書き込み操作の性能が 2.5 倍もし
  くはそれ以上に向上します。このオプションにより MTRR を操作
  するのに使われる /proc/mtrr ファイルが生成されます。典型的
  には X サーバがこれを用います。他のプロセッサの同様な制御
  レジスタが容易にサポートされるために、これはかなり一般的な
  インターフェースを持っています。

  ブート用 CPU に MTRR を設定するだけでセカンダリ CPU は設定
  しないバギーな SMP BIOS では、問題を解決するために Y と
  答えてください。この問題はあらゆる種類のトラブルの種になる
  ものですから。

  あなたのマシンに MTRR 機能がない場合でも Y と答えても問題は
  生じません。単にカーネルが約 3k 大きくなるだけです。

  詳細は Documentation/mtrr.txt を御覧ください。

  <山縣,福島>


