  (Cyclades-PC300 での X.25 のサポート)
  Linux マシンで Cyclades-PC300 にて X.25 インタフェースを使
  いたいならば、Y としてください。

  重要！ このサポートを使えるようにするには、カーネルの設定
  でこれ以外の X.25 サポートを有効にしておかないといけません
  ("Networking Options" 設定セクション内にある
  "CCITT X.25 Packet Layer" "LAPB Data Link Driver" の両方で
  Y と答えてください)。

  よくわからなければ、N にしておいてください。

  <武井>
