  (同期データ転送の周波数)
  SCSI-2規格では，SCSI 装置同士の協議の上で 25ns 以上の周期で同期転送
  することができます．
  実際の転送周期は装置間で合意した転送周期の４倍です．
  ですから，データは 10MHz の周波数で転送でき，これにより 8 ビットの
  SCSI-2 装置では 10 MB/秒，ワイド16 の装置では 20MB/秒のスループットが
  可能になります。
  この周波数は，ディファレンシャルデバイスにおいては，
  安全に使用されますが，シングルエンドデバイスにおいては，問題が起こる
  原因となることがあります．
  もし，非同期データ転送のみを使いたければ，0を指定してください．
  そうでなければ，5から10の間で値を指定してください．商業用の OS では，
  普通同期転送のために5MHzの周波数を使います．それがデフォルトの適当な
  値です．
  しかし，完全なシングルエンドSCSIバスは，10Mhzのデータ転送をサポート
  しています．このLinuxコンフィグレーションで選んだ値に関わらず，
  同期周期は，/proc/scsiファイルシステムを通して，起動後に変更することが
  可能です．一般的なコマンドは以下のとおりです．
      echo "setsync #ターゲット 周期" >/proc/scsi/ncr53c8xx/0
  10MHzで同期データ転送するには周期には 25 nsを指定してください．
  何をすればいいか分からなければ，デフォルトのままにしてください．

