  (パラレル接続のプリンタのサポート)
  Linux マシンのパラレルポートにプリンタを接続したければ Y と答えて下
  さい．(シリアルプリンタとは異なります．もしプリンタのコネクタが 9 ピ
  ンか 25 ピンのメスのコネクタなら，それはシリアルプリンタです)．また，
  <ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO/>で入手できる 
  Printing-HOWTO も読んで下さい．このドライバをモジュール(動作中のカー
  ネルに必要に応じて組みこんだり取りはずしたりできるコード)としてコン
  パイルしたければ，M と答えて Documentation/modules.txt を読んで下さ
  い．パラレルプリンタと PLIP を両方使いたい場合，二つの方法があります．
  1)プリンタと PLIP のケーブルが同じパラレルポートを使う場合(パラレル
  ポートが一つしかない場合)は，両方のドライバともモジュールとしてコン
  パイルし，必要に応じて組みこんだり外したりします．2)プリンタと PLIP 
  ケーブルが違うパラレルポートに接続される場合，ここでは Y と答えてプ
  リンタドライバをカーネルに組みこみ，プリンタが接続されているパラレル
  ポートのベースアドレスをカーネルのコマンドラインオプションの "lp" を
  使って指定します(起動時にカーネルに与えるオプションの指定法について
  はお使いのブートローダー(lilo か loadlin)のドキュメントを読んで下さ
  い．lilo を使う場合の方法は 
  <ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO/>で入手できる SCSI-HOWTO 
  にも解説されています)．コマンドラインオプション "lp" の指定法や，プ
  リンタ用の標準的なベースアドレスについては drivers/char/lp.c に書い
  てあります．この場合，PLIP ドライバの項で Y または M と答えて下さい．
  ( M と答える方がより望ましいでしょ)．M と答えた場合は 
  Documentation/networking/net-modules.txt を読んで，モジュールをロー
  ドする際に PLIP が使うポートや IRQ の指定方法を調べて下さい．


