  (Ottawa PI カードと PI/2 カードのサポート)
  このドライバはインターネットのパケットをアマチュア無線に乗せるの
  によく使われている Ottawa アマチュア無線クラブの PI と PI2 カー
  ド用です．これらのカードについての詳細は WWW の 
  http://hydra.carleton.ca/info/pi2.html にあります(WWW を見るため
  にはインターネットに接続されたマシンで lynx, netscape, Mosaic と
  いったブラウザプログラムを動かす必要があります)．これらのカード
  使う場合，Y と答えて sunsite.unc.edu:/pub/Linux/docs/HOWTO から 
  anonymous ftp で入手できる HAM-HOWTO を読んでください．無線経由
  でディジタル情報を通信するためのプロトコルが AX.25 であるため，
  先に出てきた 「AX.25 のサポート」にも Y と答えておく必要がありま
  す．

