  (USB Empeg empeg-car Mark I/II ドライバ)
  Empeg empeg-car Mark I/II のMP3プレーヤをUSBで接続する場
  合には、Yをここで選択してください。ドライバはシングル
  ttyUSB{0,1,2,...} デバイスノードを使用します。更なる情報の
  さわりは <file:Documentation/usb/usb-serial.txt> をご覧く
  ださい。

  このドライバはモジュール（動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード）としてコンパイルも可能
  です。このモジュール名は empeg.o です。もし、モジュールと
  してコンパイルしたい場合には、ここでMを選択し、
  <file:Documentation/modules.txt> を参照してください。

  <下嶋, 山田(2.4.0 更新), 高橋潤子(2.4.15更新)>

