  (タグ・キューイングの初期設定を有効/無効にする)
  このオプションを使うと、(デバイスへの機能問い合わせに対して)
  タグ・キューイング命令 (TCQ) をサポートしていると応答した
  全てのデバイスに対してタグ・キューイングを利用するように
  aic7xxx ドライバを設定することになります。

  TCQ はパフォーマンスを向上させるための SCSI-2 の機能です。
  これによって、前のコマンドの完了前に、ホストアダプタは複数
  の SCSI コマンドを周辺機器のキューに送ることができます。
  なぜなら、デバイスはインテリジェントなので、リクエストキュー
  を基に (ヘッドポジショニングのような) 作業を最適化できます。
  全てのデバイスが、これを正しく実装しているわけではありません。

  ただし Y と答えても、tag_info ブートパラメタを使えば問題の
  あるデバイスだけ、タグ・キューイングを無効にできます。
  これを含めて aic7xxx のセットアップコマンドに関する詳細は
  drivers/scsi/README.aic7xxx を参照してください。この
  オプションを無効にしても、tag_info ブートパラメタを使って、
  タグ・キューイングが使えることがわかっているデバイスだけ、
  タグ・キューイングを有効にすることもできます。
  
  お使いのデバイスに関して、よくわからない場合は、N として
  おいたほうが安全です。

  しかしながら、タグ・キューイングを使うといくつかのハード
  ディスクでは 50% 以上も性能が向上しますので、ここで N と
  答えた場合は、最低限でも README.aic7xxx を読んで、このオ
  プションを手動で有効にする方法を知り、安全にタグ・キュー
  イングを使うために、全てのドライブをひとつづつ確認すること
  を推奨します。

  逆にいえば、タグ・キューイングを有効にすると、ロックアップ
  したり、バスリセットを起こすようなドライブが確かに知られて
  いるのです。たとえばもし Western Digital 製 Enterprise SCSI
  ドライブを使っている場合は、タグ・キューイングを有効に
  しようなどと考えないでください。ドライブが不安定になるばか
  りでなく、性能も確実に低下するでしょう。

  <福島, 山田(2.4.0 更新)>

