  (オフボード チップセットからのブート機能のサポート)
  通常，マザーボード組み込みの IDE コントローラ(オンボード 
  コントローラ)は ide0 と ide1 として認識されるのに対して，
  追加した PCI カード(オフボード コントローラ)は ide2 と 
  ide3 と認識されます．ここで Y と答えると オフボード コント
  ローラが ide0/1 に，オンボード コントローラが ide2/3 とい
  うように状態が反転します．この機能はオフボード コントロー
  ラに接続したドライブからブートするときに LILO のようなブー
  トマネージャの使い勝手を良くします．

  ここで Y と答えた時に注意しなくてはならないのは，デバイス
  の hd* の並びが変わり fstab や他のファイルの変更が必要にな
  るということです．
  Documentation/udma.txt も参照してください。
  もし迷ったら N と答えなさい．

  <小野寺, 福島>


