  (AX.25 用高速 (DMA) SCC ドライバ)
  これは高速 SCC ボード、すなわちひとつのポート上で DMA をサ
  ポートしているボード用のドライバです。通常これらのボードは 
  AX.25 パケット無線ネットワーク・トラフィックを送受信するた
  めにあなたのコンピュータをアマチュア無線モデムに接続するの
  に使用されます。

  現在このドライバは Ottawa PI/PI2 と Paccomm/Gracilis 
  PackeTwin と S5SCC/DMA ボードをサポートしています。自動的
  に認識されます。これらのカードのひとつをお持ちなら、ここで
  Y と答え http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto から入手
  できる AX25-HOWTO を御覧ください。

  このドライバは同時に複数のボードを管理できます。(Y の代り
  に M と答えることにより)モジュールとしてコンパイルしたなら、
  モジュール名はdmascc.o です。このドライバに一切パラメタを
  渡さないなら、全ての可能な I/O アドレスが検出されます。こ
  れは現在使用していないその他のデバイスをじらすことになりま
  す。検出して欲しいアドレスの一覧を(カーネル・イメージにコ
  ンパイルしたときは) "dmascc=addr1,addr2,..." または(モジュー
  ルとして組み込んだときは) "io=addr1,addr2,..." と指定して
  もよいです。ネットワーク・インターフェース名は最初に検出さ
  れたボードに関して dmascc0と dmascc1、二番目は dmascc2 と 
  dmascc3、など。

  各インターフェースを ifconfig で設定する前に、チャンネル・
  アクセス・タイミングとクロック・モードと DMA チャンネルの
  ようなあるパラメタを設定しなければなりません。これは
  http://www.nt.tuwien.ac.at/~kkudielk/Linux から入手できる
  小さいユーティリティ・プログラム dmascc_cfg で実行できます。
  dmascc_cfg のバージョンは 1.27 以降のものを入手してください。
  現行のドライバとこれより古いバージョンとの組み合わせはきち
  んと動きません。

  <山縣, 武井(2.4.0更新)>


