  (Fast スイッチング (help を読むこと！))
  ここで Y と答えると、ローカルネットワーク上の NIC から NIC 
  へ (NIC = ネットワークインタフェースカード) 直接データ転送
  を速く行うことができます。

  重要な注意：このオプションは、"Network packet filtering 
  (ネットワークパケットフィルタリング)" (CONFIG_NETFILTER) 
  と両立させることはできません。Y と答えたい場合は、このオプ
  ションには N と答えてください。

  しかし、すべての "IP: advanced router" ("IP: use TOS value 
  as routing key" と "IP: use FWMARK value as routing key" 
  以外) のオプションで作動するでしょう。

  今のところ、ファーストスイッチングをサポートしているデバイ
  スはほとんどありません。チューリップは、サポートしているデ
  バイスの数少ないうちの 1 つです。修正済の 8390 のドライバが、
  ftp://ftp.inr.ac.ru/ip-routing/fastroute/fastroute-8390.tar.gz 
  で見つけることができます。

  よく分からない場合は、N と答えてください。

  <高橋潤子>

