  (拡張されたリアル・タイム・クロックを有効にします)
  このオプションを有効にして，メジャー番号 10, マイナー番号 135
  のキャラクター型デバイス・ファイル /dev/rtc を mknod ("man
  mknod") で作成すれば，計算機に搭載されたリアル・タイム・クロッ
  クにアクセスできます．すべての PC はそのような時計を搭載してい
  ます．それは 1Hz と同程度の低周波数から 8192Hz までの信号を生
  成するのに使われたり，24 時間アラームとしても使われます．状態
  の情報はファイル /proc/rtc によって報告され，動作は /dev/rtc
  へのさまざまな ioctl で設定されます．Linux の SMP (= マルチプ
  ロセッサー) 版を作動させている方は，SMP 互換の方法で RTC クロ
  ックを読んだり設定するために，このオプションを有効にすべきで
  す．そのようなデバイス (周期的にデータをサンプリングするような
  ) を使うつもりなら，ここで Y と答えてください．詳しくは，ファ
  イル Documentation/rtc.txt を読んでください．

