  (QoS および(または) fair queueing)
  カーネルがネットワーク・デバイスに送信するためのいくつかの
  パケットを持っている時、どれを最初に送信するか決定しなけれ
  ばなりません。いくつかのネットワーク・デバイスがある最小の
  データ・フロー速度を必要とするリアル・タイム・デバイスなら、
  これは特に重要です。これを「完全に」行う方法に関するアルゴ
  リズムがいくつかあります; それらをパケット・スケジューラと
  言います。デフォルトのスケジューリング・アルゴリズムに執着
  したいなら、ここで N と答えてください。数種のアルゴリズム
  を試したいなら、Y と答えてください。それからいくつかのネッ
  ワーク・デバイスに数種のスケジューラを結び付けられます。現
  在これは熟練者だけに薦められています。

  これらのスケジューラを管理するには、
  ftp://ftp.inr.ac.ru/ip-routing/ の iproute2+tc パッケージ
  からユーザ・レベルのユーティリティーが必要です。

  ここと以下の質問の "/proc filesystem" で Y と答えると、優
  先的なスケジューラーについての状態の情報がファイル 
  /proc/net/psched から読むことができます。

  入手できるスケジューラは以下の質問で一覧されます; 好みに応
  じていくらでも Y と答えることができます。よくわからなけれ
  ば、今は N と答えてください。

  <山縣>


