  (拡張 IDE/MFM/RLL ディスク/CDROM/テープ/フロッピーのサポート)
  ここで Y と答えると、IDE の全機能をもったドライバが利用で
  き、4 つまでの IDE インターフェースが使えるようになります。
  それぞれに"master" と "slave" デバイスを接続できるので、最
  大 8 個までの IDE ディスク/CDROM/テープ/フロッピードライブ
  を組み合わせて使うことができるようになります。SCSI のみを
  利用する人はここで N と答えて構いません。

  大容量 (>540MB) IDE ディスク、複数インターフェース、IDE デ
  バイスが自動認識されなかった場合にどうするか、サウンドカー
  ドの IDE ポート、モジュールのサポート、などなど、 IDE に関
  する有用な話題が、Documentation/ide.txtに含まれています。
  ハードドライブに関する詳細な情報は Disk-HOWTO や
  Multi-Disk-HOWTO を参照してください。anonymous ftpで 
  ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO/ から入手できま
  す。[訳注:日本語訳が http://www.linux.or.jp/JF/ から入手で
  きます。]

  パフォーマンスを上げるために IDE ドライブ／インターフェー
  スのパラメータを調整したいなら、hdparm パッケージを
  ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/kernel/patches/diskdrives/ 
  で探してください。

  ドライバをモジュールとしてコンパイルしたい場合 (動作してい
  るカーネルに、必要に応じてこのコードを抜き差ししたい場合)
  には、 M と答えて Documentation/modules.txt と
  Documentation/ide.txt を読みましょう。このモジュールは 
  ide.o という名前になります。ルートファイルシステム (ディレ
  クトリ / を含むファイルシステム) がIDE デバイスにある場合
  は、このドライバをモジュールにしてはいけません。

  IDE ドライブをお持ちでしたら、この質問に Y と答えてくださ
  い。IDE ドライブが一つも無いか、メモリ容量的にきびしいなら
  ば N と答えることも可能です。後者の場合は、以下の "Old
  hard disk driver" オプションを選べばカーネルのメモリを 
  13kB 節約できます。

  <井上, 中野 (2.2.2 更新)>
