  (DTC-2278 サポート)
  このドライバは，カーネルの起動時パラメータとして "ide0=dtc2278" を
  指定することで動作可能になります．このドライバは，DTC-2278 カード
  上の第 2 IDE インタフェースをサポートし，より高速な I/O 速度
  を設定できるようにします．より詳細な情報は Documentation/ide.txt 
  と dtc2278.c を参照のこと．

