  (AVM-B1 と CAPI2.0 をサポートします)
  これにより AVM B1 ISDN ネットワーク・カードがサポートされ
  るようになります。加えてこのカードのために CAPI (Common
  ISDN Application Programming Interface、ISDN ハードウェア
  にプログラムがアクセスするのを簡単にする規範、
  http://www.capi.org/ をお読みください; WWW をブラウズする
  には lynx や netscape のようなプログラムの動作するインター
  ネットに接続したコンピュータにアクセスする必要があります。) 
  インターフェースが提供されます。このカードを使うためには追
  加のファームウェアが必要です。それは別々に配布されるユーティ
  リィティーを使ってカードにダウンロードしなければなりません。
  ファイル Documentation/isdn/README.avmb1 を御覧ください。

  これはモジュール (必要に応じて動作中のカーネルに組み込んだ
  り取り外したりできるコード) としても利用できます。モジュー
  ル名は avmb1.o です。それをモジュールとしてコンパイルした
  いなら、ここで M と答えDocumentation/modules.txt をお読み
  ください。

  <山縣>


