  (Adaptec Starfire のサポート) (試験的)
  Adaptec Starfire (または DuraLAN) PCI ネットワークアダプタを
  お持ちなら Y と答えてください。DuraLAN チップは Adaptec の
  64 bit PCI ボード、たとえば ANA-6922A に使われています。
  古い 32 bit ボードは tulip ドライバーを使います。

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としてこのドライバをコンパイルしたいなら、
  ここで M と答え Documentation/modules.txt に目を通してくだ
  さい。これはお勧めです。モジュール名は starfire.o になり
  ます。

  <山田>

