  (/dev/cpu/microcode - Intel IA32 CPU マイクロコードのサポート)
  これを Y にすると、Intel CPU の IA32 ファミリ(Pentium Pro,
  Pentium II, Pentium III, Xeon, Pentium 4 など)のマイクロ
  コードをアップデートできるようになります。当然ですが、
  マイクロコード自体のバイナリデータ(これは Linux カーネルと
  いっしょには配布されていません)も必要です。

  このドライバに必要なものの最新のニュースと情報は
  http://www.urbanmyth.org/microcode/ にあります。

  このドライバはモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード) としてもコンパイルでき
  ます。モジュール名は microcode.o になります。モジュール
  としてコンパイルしたい場合はここで M と答え、さらに
  Documentation/modules.txt に目を通してください。modprobe
  あるいは kmod を使うなら /etc/modules.conf ファイルに
  'alias char-major-10-184 microcode' の一行を加えたいかもし
  れません。

  <武井, 山田(2.2.19 更新)>

