  (Parallax Litelink dongle のサポート)
  Parallax Litelink dongle を有効にするには、ここで Y 
  と答えてください。モジュールとしてコンパイルしたいな
  ら M と答え、Documentation/modules.txt を読んでくだ
  さい。Parallax dongle は通常の 9ピン シリアル・ポー
  ト・コネクタに接続し、現時点では IrTTY だけが使用で
  きます。/etc/irda/drivers スクリプトに
  "irattach -d litelink" と記述することで、Parallax
  dongle を利用可能にすることができます。

  <中村（幸）>
