  ISDN ("Integrated Services Digital Networks"
  フランスでは RNISと呼ばれています)とは全デジタル電話
  サービスの特別なタイプのものの事です；
  ほとんどはインターネット・サービス・プロバイダーに
  接続するのに利用されています (SLIP 接続や PPP 接続で)。

  最大の特長はそのスピードが通常のモデム/電話接続より速く、
  また何かファイルをダウンロードしながら
  同時に音声通話を行う事が出来ることです。

  こういったことが出来るのはあなたがお手持ちの
  コンピュータに ISDN カードが搭載されており、
  あなたとあなたが接続しているサービス・
  プロバイダーが電話会社から ISDN 回線を
  買い上げている場合です。

  詳しくは、 http://alumni.caltech.edu/~dank/isdn/
  に目を通してください。(www をブラウズするには
  Lynx や ネットスケープのようなプログラムを搭載して、
  インターネットに接続されているコンピュータに
  アクセスする必要があります)

  このドライバーは ISDN カードを
  ダイアル・イン/ダイアル・アウト装置として
  ネットワーク接続出来るようにします。

  isdn-tty デバイスはあらかじめ AT コンパチブルな
  モデム・エミュレータを搭載しています。
  ネットワーク・デバイスは自動ダイアル機能、
  チャンネル・バンドリング機能、
  コール・バック機能、そしてデーモンを走らせなくても済む
  呼出側の認証機能をサポートしています。

  簡易版の T.70 プロトコルにはドイツ方式の BTX に適合する
  tty デバイスがサポートされています。
  D チャンネルでは プロトコルとして EDSS1 (ユーロ方式 ISDN) 
  と 1TR6 (ドイツ方式) がサポートされています。
  Documentation/isdn/README に目を通してください。

  ISDN のコードをモジュール
  (＝つまり、カーネルが実行中であっても、好きなときに
  挿入や削除の行えるコード)としてコンパイルしたいので
  あればここで M と答えます。
  そして Documentation/modules.txt に目を通してください。
  このモジュールは isdn.o という名前になります。
  よくわからない場合には、 N としておいてください。

  <Satoru Oda>
